РуководстваСодержаниеПред.След.
Настройки

# Укладка

Группирует копии каждой страницы оригинала (для многостраничных оригиналов).

Если установлен внутренний сдвижной лоток или финишер, по окончании копирования каждой страницы следующие копии будут сдвигаться, чтобы можно было отделить экземпляры каждой страницы.

Нажмите кнопку [Завершение].

Нажмите кнопку [Укладка].

Когда установлен финишер Finisher SR790:

Когда установлен финишер Finisher SR3050 (тип 1 и 2):

Когда установлен финишер-брошюровщик Booklet Finisher SR3000 (тип 1 и 2):

Когда установлен финишер Finisher SR3030 (тип 3 и 4):

Когда установлен финишер-брошюровщик Booklet Finisher SR3020 (тип 3 и 4):

Введите количество копий при помощи цифровых клавиш.

Нажмите [OK].

Разместите оригиналы и нажмите клавишу [Пуск].

- Размещая оригиналы на стекле экспонирования, начинайте с первой страницы. При размещении оригиналов в АПД первая страница должна быть сверху.

- Размещая оригиналы на стекло экспонирования или в АПД в режиме Пакет, нажмите кнопку [] по окончании сканирования всех оригиналов.

- Для получения дополнительной информации о форматах и ориентации бумаги, которую можно сдвигать при выдаче в сдвижной лоток, см. раздел "Сортиров.".

- Сортиров.