| РуководстваСодержаниеПред.След. |

# Печать TSI (печать идентификации передающего абонента)

Можно произвести настройки, для того чтобы параметры "Свое имя" или "Свой факс. в„–" отправителя печатались на документах, принятых данным аппаратом.

Обычно на принятых документах печатается заголовок факса отправителя. При получении документа с помощью Интернет-факса печатается адрес электронной почты отправителя. Если отправитель не запрограммировал свой заголовок факса, вы не сможете идентифицировать отправителя. Однако если включить эту функцию, будет печататься Собственное имя или Собственные в„– факса отправителя, по которому можно определить, откуда поступил документ.

- Эту функцию можно включить или выключить при помощи Параметра пользователя (переключатель 02, бит 3) в меню Функции факса. См. раздел “Настройки параметров”.

- Настройки параметров