| РуководстваСодержаниеПред.След. |

# Установка драйвера принтера PCL

1. Закройте все работающие приложения.

2. В меню [Пуск] нажмите [Принтеры и факсы].

3. Щелкните на [Установить принтер].

   Появится диалоговое окно [Мастер установки принтеров].

4. Нажмите кнопку [Далее >].

5. Выберите вариант [Сетевой принтер или принтер, подключенный к другому компьютеру].

6. Нажмите кнопку [Далее >].

7. Выберите вариант [Подключиться к принтеру в Интернете, в домашней сети или в интрасети:].

8. В диалоговом окне [URL:] введите "http:// IP-адрес аппарата/ принтер (или ipp)" как адрес аппарата, а потом нажмите [Далее>].

9. Нажмите кнопку [Установить с диска...].

10. Вставьте прилагаемый компакт-диск в дисковод компакт-дисков.

    Если будет выполнен автозапуск, нажмите кнопку [Отмена], затем кнопку [Выход].

11. Нажмите [Обзор...] и укажите местоположение inf-файла.

    Если приводу компакт-дисков назначена буква D, исходные файлы драйвера принтера находятся в папке "D:\DRIVERS\PCL5C\XP_VISTA\(язык)\DISK1" или "D:\DRIVERS\PCL6\XP_VISTA\MUI\DISK1".

    Драйвер принтера PCL 6 будет установлен на языке, используемом в операционной системе.

12. Шелкните [Открыть].

13. Нажмите кнопку [ОК], чтобы закрыть окно установки с диска.

14. Выберите требуемый аппарат, а потом нажмите [OK].

    Если появится диалоговое окно [Установка оборудования], щелкните [Продолжить].

15. Сконфигурируйте установленный по умолчанию принтер требуемым образом и нажмите кнопку [Далее >].

16. Щелкните [Готово].

    После успешного завершения установки в окне [Принтеры и факсы] отобразится значок принтера, подключенного к порту IPP.

- Чтобы прекратить установку выбранного драйвера, нажмите кнопку [Отмена] до завершения установки.