РуководстваСодержаниеПред.След.
Настройки

# Адресат факса

В этом разделе описывается процедура регистрации, изменения и удаления адресатов факса.

Зарегистрируйте адресата факса, чтобы не требовалось каждый раз вводить номера факсов, а также можно было отправлять документы, отсканированные с помощью функции факса.

- Если для адресата факса зарегистрированы "Имя" и "Отображение ключа", это облегчает его выбор.

- Адресатов факса можно зарегистрировать в виде группы. Подробную информацию о регистрации группы см. в разделе "Регистрация имен в группе".

- Можно зарегистрировать адресатов факса, выбрав их в списке функции повторного набора.

- Зарегистрированные номера факсов можно использовать в качестве номеров факса отправителя. Можно запретить доступ к именам отправителей или папкам, установив код защиты. Подробную информацию см. в разделе "Регистрация кода защиты".

Существует два типа адресатов факса, как показано ниже:

- Адресат факса

  Выберите этот параметр для отправки факса по телефонной линии.

- IP-факс

  Выберите этот параметр для отправки факса на устройство в сети TCP/IP.

  Нельзя передать факс на устройство в другой сети, если эта сеть находится за брандмауэром.

Можно запрограммировать следующие элементы для адресата факса:

Номер факса

Регистрирует номер факса адресата. Можно ввести номер факса длиной не более 128 цифр. Необходимо указать все цифры номера.

SUB-код

Регистрация SUB-кода позволяет использовать конфиденциальную передачу для отправки сообщений на другие факсимильные аппараты, которые поддерживают подобную функцию "SUB-код". См. руководство по факсимильной связи.

SEP-код

Регистрация SEP-кода позволяет использовать функцию приема с опросом для приема факсов с других факсимильных аппаратов, которые поддерживают функцию приема с опросом. См. руководство по факсимильной связи.

Выб.лин.

Если установлен дополнительный модуль интерфейса G3, можно выбрать тип линии для конкретного адресата.

Реж. Международн. Пер.

Если для параметра режима международной передачи выбрано значение [ВКЛ.], устройство будет выполнять передачу более тщательно, снизив скорость передачи. Однако при этом увеличится время передачи.

Заголовок факса

Можно задать печать заголовка факса на факсимильных сообщениях, получаемых адресатами.

Значение по умолчанию "Имя 1".

Вставка этик.

Используйте функцию вставки этикетки для печати на листе у адресата такой информации, как имя адресата.

Данные печатаются следующим образом:

- Имя адресата

  Имя адреса назначения, указанное в пункте [Адресат факса], распечатывается после "Адр." в верхней части листа.

- Стандартное сообщение

  Зарегистрированное предложение, состоящее из двух строк, печатается в пункте "Имя адресата".

  Чтобы использовать эту функцию, установите для параметра Вставка этик. значение [Вкл.] при программировании адресатов факса, а также нажмите [Вставка этик.] при отправке факсимильных документов.

  Заголовок факса и вставленная этикетка также распечатываются при отправке сообщения по электронной почте с помощью функции факса.

  Вместо того стандартного сообщения, которое зарегистрировано на ecnhjqcndt, можно задать другое сообщение.

  См. руководство по факсимильной связи.

Можно запрограмировать следующие элементы для адресата IP-факса:

IP-факс

Регистрирует адресата IP-факса. Можно ввести номер факса длиной не более 128 цифр. Этот параметр следует настраивать при использовании IP-факса.

Этот параметр работает только в том случае, если выбрана функция IP-факса.

SUB-код

Регистрация SUB-кода позволяет использовать конфиденциальную передачу для отправки сообщений на другие факсимильные аппараты, которые поддерживают подобную функцию "SUB-код". См. руководство по факсимильной связи.

SEP-код

Регистрация SEP-кода позволяет использовать функцию приема с опросом для приема факсов с других факсимильных аппаратов, которые поддерживают функцию приема с опросом. См. руководство по факсимильной связи.

Выбор протокола

Выбирает протокол для перечи IP-факса.

Этот параметр работает только в том случае, если выбрана функция IP-факса.

- Регистрация имен в группе

- Регистрация кода защиты

См. также

Регистрация адресата факса
Изменение адресата факса
Удаление адресата факса
Регистрация адресата IP-факса
Изменение зарегистрированного адресата IP-факса
Удаление зарегистрированного адресата IP-факса