| РуководстваСодержаниеПред.След. |

# Настройки ячейки

В этом разделе описываются настройки ячейки

Следующие функции являются функциями доставки и передачи документов:

- Персональная ячейка

- Информац. ячейка

- Ячейка для перес.

Коды SUB и SEP

SUB-код и SEP-код представляют собой идентификаторы, состоящие из 20 знаков (максимум), и могут содержать цифры, [], [], и пробелы.

Чтобы использовать эту функцию, нужно предварительно запрограммировать ячейку и код SUB/SEP. Другая сторона может присылать документы в эту ячейку, используя код, а также восстановить сохраненный документ из этой ячейки, используя код.

- Общее количество элементов, которые могут быть сохранены с помощью функций Персональная ячейка, Информац. ячейка и Ячейка для перес., равно 150.

- Нельзя устанавливать для двух различных ячеек один и тот же код.

- Передача или программирование не разрешены, если осталось мало свободной памяти. Размер свободной памяти различается в зависимости от установленного дополнительного оборудования.

См. также

Програм./изменение персональных ячеек
Удаление персональной ячейки
Програм./изменение информационных ячеек
Удаление информационных ячеек
Програм./изменение ячеек для пересылки
Удаление ячеек для пересылки
Печать списка ячеек