РуководстваСодержаниеПред.След.
Настройки

# Ручной ввод пути к папке коллективного доступа

Путь к папке-получателю можно ввести вручную.

Нажмите клавишу [Ручн.ввод].

Нажмите кнопку [SMB].

Нажмите на кнопку [Ручн.ввод] справа от поля указания пути.

Появится экранная клавиатура.

Введите путь к папке.

В следующем примере пути имя общей папки - "user", а имя компьютера - "desk01":

`\\desk01\user`

Нажмите [OK].

В зависимости от настройки адресата введите имя пользователя, чтобы зарегистрироваться на компьютере.

Нажмите на кнопку [Ручн.ввод] справа от поля указания пути, чтобы отобразить экранную клавиатуру.

В зависимости от настройки адресата введите пароль, чтобы зарегистрироваться на компьютере.

Чтобы отобразить экранную клавиатуру, нажмите на кнопку [Ручн.ввод] для указания пароля.

Нажмите [Пров.соед.].

Проверка соединения выполняется для проверки наличия указанной общей папки.

Если появится сообщение `“Соединение с ПК разорвано. Проверьте настройки.”`, см. руководство Устранение неполадок.

Просмотрите результаты проверки соединения, а затем нажмите на [Выход].

Нажмите [OK].

- Если для доступа к папке требуется аутентификация, то появляется окно логина. Введите имя пользователя и пароль.

- При смене протокола после ввода имени пути, имени пользователя или пароля появится запрос на подтверждение.

- Чтобы изменить введенный ранее путь для папки, нажмите на кнопку [Изменить] слева от поля адресата. Введите правильный путь, а затем нажмите на [OK].

- Проверка соединения может занять некоторое время.

- Сразу после нажатия на [Отмена] во время проверки соединения, поле [Пров.соед.] становится недоступным.

- Даже если проверка соединения прошла успешно, аппарат может потерпеть неудачу в попытке передать файл, если у вас нет права записи для этого файла или на жестком диске недостаточно свободного места.

- Вы можете зарегистрировать путь к адресату в адресной книге аппарата. Для получения подробной информации см. "Регистрация пути к адресату, выбранному в адресной книге".

- Если компьютер-клиент имеет фиксированный IP-адрес, можно указать IP-адрес вручную, указав его в имени пути папки адресата. Например, если IP-адрес - "192.168.1.191", а имя общей папки - "user", введите "\\192.168.1.191\user" в качестве пути.

- Подготовка к отправке путем сканирования в папку

- Регистрация пути к адресату, выбранному в адресной книге