| РуководстваСодержаниеПред.След. |

# Передача из папки

В следующей таблице приведены максимальные значения для настроек функции сканирования в папку.

Значения пунктов для сканирования в папку

Элемент | Максимальное значение | Комментарии
--- | --- | ---
Количество символов в имени пути на SMB | 256 алфавитно-цифровых символов | -
Количество символов в имени пользователя на SMB | 128 алфавитно-цифровых символов | -
Количество символов в пароле на SMB | 128 алфавитно-цифровых символов | -
Количество символов в имени сервера на FTP | 64 алфавитно-цифровых символа | -
Количество символов в имени пути на FTP | 256 алфавитно-цифровых символов | -
Количество символов в имени пользователя на FTP | 64 алфавитно-цифровых символа | -
Количество символов в пароле на FTP | 64 алфавитно-цифровых символа | -
Количество символов в имени пути на NCP | 256 алфавитно-цифровых символов | -
Количество символов в имени пользователя на NCP | 128 алфавитно-цифровых символов | -
Количество символов в пароле на NCP | 64 алфавитно-цифровых символа | -
Допустимое количество одновременно указываемых адресов | 50 адресов | Допускается задавать не более 50 непосредственно вводимых адресатов.
Допустимый размер отправляемого файла | 2000 Mб на файл | -