РуководстваСодержаниеПред.След.
Настройки

# Основная процедура при использовании сканирования в папку

Этот раздел описывает основную процедуру, связанную с использованием сканирования в папку.

- Перед выполнением этой процедуры см. раздел “Подготовка для отправки путем сканирования в папку” и проверьте сведения компьютера-адресата. См. руководство по управлению сетью и системным параметрам, и зарегистрируйте адрес компьютера-адресата в адресной книги.

Убедитесь в том, что предыдущие настройки не сохранились.

Если сохранились предыдущие настройки, нажмите клавишу [Сброс режимов].

Если отображается окно сканера сетевой доставки или отправки по электронной почте, переключитесь на окно сканирования в папку.

Подробнее см. в разделе "Переключение на окно сканирования в папку".

Установите оригиналы.

При необходимости нажмите на клавишу [Установки сканир.], чтобы указать настройки сканера, например, разрешение и размер сканирования.

Для получения подробной информации см. раздел "Различные параметры сканирования".

При необходимости укажите плотность сканирования.

Для получения подробной информации см. раздел "Настройка плотности изображения".

При необходимости нажмите на клавишу [Тип подачи ориг.], чтобы указать настройки, например, ориентацию оригинала.

Для получения подробной информации см. раздел "Настройка типа подачи оригинала".

При необходимости нажмите на клавишу [Отпр. Имя файла/Тип], чтобы указать настройки, например, формат и имя файла.

Для получения подробной информации см. "Указание типа и имени файла".

Укажите адресата.

Допускается указание нескольких адресатов.

Подробнее см. в разделе "Указание сканирования в папки-получатели".

Нажмите клавишу [Пуск].

- Если вы выбрали более одного адресата, вы можете нажать на клавишу [] или [ рядом с полем адресата, чтобы прокрутить список адресатов.

- Чтобы отменить выбранного адресата, нажмите [] или [] для отображения адресата в поле адресатов, а затем нажмите клавишу [Сброс/Стоп]. Чтобы отменить адресата, выбранного из списка адресатов, нажмите его еще раз.

- Если перед нажатием на клавишу [Пуск] была нажата клавиша [Проверить режимы], исходное окно сканера переключается на окно проверки режимов. Вы можете использовать окно проверки режимов для проверки настроек, например, адресатов. Для получения подробной информации см. раздел "Проверить режимы".

- Если вы нажимаете на [Пред.], а затем запускаете сканирование, в то время как поле [Пред.] выделено на экране, появляется окно просмотра. Это окно можно использовать для контроля сканирования оригиналов и используемых настроек сканирования. После проверки предварительного просмотра можно указать, следует ли отправлять файл. Для получения подробной информации см. раздел "Предварительный просмотр".

- Для отмены сканирования нажмите на клавишу [Сброс/Стоп].

- Можно также одновременно выполнять сохранение файла и его отправку сканированием в папку. Для получения подробной информации см."Одновременное сохранение и отправка путем сканирования в папку".

- После отправки отсканированных файлов поля адресата и имени файла автоматически очищаются. Если необходимо сохранить информацию этих полей, обратитесь к местному дилеру.

- Подготовка к отправке путем сканирования в папку

- Переключение на окно сканирования в папку

- Различные установки сканирования

- Настройка плотности изображения

- Настройка типа подачи оригинала

- Указание типа и имени файла

- Указание адресатов сканирования в папку

- Проверить режимы

- Предварительный просмотр

- Одновременное сохранение и отправка путем сканирования в папку