РуководстваСодержаниеПред.След.
Настройки

# Финишер-брошюровщик SR 3000

В этом разделе описывается порядок удаления отходов дырокола из финишера-брошюровщика SR 3000.

Откройте переднюю крышку финишера.

Аккуратно извлеките приемник отходов бумаги и затем удалите отходы перфорирования.

Установите емкость для отходов дырокола на место.

Закройте переднюю крышку финишера.

Сообщение `“Приемник дырокола заполнен.”` исчезнет.

- Сообщение `“Приемник дырокола заполнен.”` может отображаться, даже если сборник дырокола заполнен не до конца. Это может происходить, если датчик сборника отходов (отмеченный на рисунке стрелкой) заблокирован отходами. Удалите отходы перфорации.