РуководстваСодержаниеПред.След.
Настройки

# Отчет о результатах передачи LAN-факса

В этом разделе описывается отчет о результатах передачи сетевого факса.

Если параметр "Результаты передачи эл.почты" установлен на "Notify" или если настройки передачи Интернет-факса на данном аппарате недостаточны, или если параметр "Автоуказание имени отправителя" установлен на "Выкл.", то уведомление электронной почты о результатах передачи эл.почты или LAN-факса не передается, а вместо этого распечатывается отчет о результатах передачи или о передачи LAN-факса. Если параметр "Рез. пер. эл.почты" в "Имя отправителя" не был установлен на вкл., то будет распечатан отчет о результатах LAN-факса.

- Используя пункт "Параметры пользователя" (переключатель 20, бит 0) в меню "Функции факса" можно указать, следует ли печатать отчет о результатах передачи LAN-факса. См. раздел “Настройки параметров”.

- При выполнении команды [Отпр.] или [Send & Print] с помощью драйвера сетевого факса, и в случае, когда не приходит отчет о передаче с помощью эл.почты, печатается отчет о результатах связи. Для подробной информации об отчете о результатах связи см."Отчет о результатах связи (передача из памяти)".

- Отчет о результатах связи (передача из памяти)

- Настройки параметров