РуководстваСодержаниеПред.След.
Настройки

# Маршрутизация принятых документов

В этом разделе описано, каким образом маршрутизировать принятые документы с использованием SUB-кодов или дополнительной линии G3.

- Если письмо отправляется на Интернет-факс или электронную почту, то письмо эл.почты можно зашифровать и отправить с цифровой подписью. Используйте пункт “Настройка ячейки” в обоих меню Функции факса и Web Image Monitor для указания того, использовать или нет шифрование и цифровую подпись. Подробную информацию о Настройках ячейки см. в разделе “Основные параметры” и “Настройки ячейки”.

- Общие настройки

- Настройки ячейки

См. также

Маршрутизация принятых документов с SUB-кодом
Маршрутизация принятых документов до указанных линий, если подключена дополнительная линия G3