РуководстваСодержаниеПред.След.
Настройки

# Печать входящих документов на бумаге из обходного лотка

Можно печатать документы от определенных отправителей на бумаге из обходного лотка.

Используя функцию “Запрограммир. спец. отправителя” в меню Функции факса, выполните следующее:

- Запрограммируйте специального отправителя и выберите в качестве типа лотка для бумаги обходной лоток.

- Включите параметр "Специальная функция приема" в меню "Исходная установка".

Для получения подробной информации о функции Запрограммир.спец.отправителя, см. раздел “Специальных отправителей обрабатывать по-другому”.

- В обходной лоток можно загрузить не более 100 листов стандартной бумаги.

- В обходном лотке вы можете использовать формат бумаги , не загруженной в лоток(ки) для бумаги.

- Аппарат может распознавать следующие форматы: A6, A5, A4, A3 (51/2 × 81/2, 81/2 × 11, 11 × 17). При загрузке бумаги другого формата, укажите формат бумаги. Если указанный формат бумаги не совпадает с форматом бумаги, установленной в обходной лоток, может произойти замятие бумаги, или изображение будут обрезано.

- Документы распечатанные на бумаге, формат которой меньше А4 (81/2 × 11), могут быть укорочены или разбиты на несколько листов.

- Бумага длиннее 600 мм (23,62 дюйма) может заминаться, не отправляться или застревать.

- Область печати зависит от дополнительного модуля расширения памяти, разрешения и длины оригиналов по вертикали.

- При использовании этой функции печать с поворотом изображения и печать с поворотом изображения на 180 градусов невозможны.

- Специальных отправителей обрабатывать по-другому