РуководстваСодержаниеПред.След.
Настройки

# Задание приоритетных лотков

Если в несколько лотков загружена бумага одинакового формата, можно задать, чтобы аппарат использовал один лоток для одной функции и другой лоток для другой функции.

Например, вы можете загрузить белую бумагу формата A4 в лоток 1 для копирования на ней, а желтую бумагу A4 - в лоток 2 для печати принятых факсов. Затем можно легко задать, для каких целей используется каждый лоток. Это можно сделать с помощью параметра “Приор.лот.для бум.: факс” в меню “Параметры системы”. См.Руководство по управлению сетью и системным параметрам.

- При получении документа, формат которого отличается от формата приоритетного лотка, используется лоток, содержащий бумагу того же формата, что и полученный документ.