| РуководстваСодержаниеПред.След. |

# Функции, недоступные при передаче в папку

В этом разделе описываются функции, которые нельзя использовать при передаче в папку.

Следующие функции поддерживаются при стандартной передаче факсов, но не при передаче в папку:

- Прямая передача

- Закрытая сетевая передача

- Передача SUB-кода

- Без снятия трубки

- Ручной набор

- Передача со сжатием JBIG

- Режим коррекции ошибок (ECM)

- Передача файла из памяти

- Выбор из последних адресатов

- Одновременная последовательная передача с использованием нескольких линейных портов

- Введенные напрямую адресаты