| РуководстваСодержаниеПред.След. |

# Установка сертификата устройства

1. Войдите в Web Image Monitor в режиме администратора.

2. В области меню щелкните [Конфигурация].

3. В разделе "Безопасность" щелкните [Сертификат устройства].

4. Щелкните[Сертификат 2] в окне "Сертификат устройства", затем щелкните [Запрос].

5. На странице "Информация о сертификате" введите соответствующее "Общее имя" и "Код страны", а затем нажмите на [OK].

6. Появится сообщение `"Обновление..."`. Подождите около 2 минут, а затем щелкните на [OK].

7. Нажмите [Подробно] в виде значка блокнота в окне "Сертификат устройства" для "Запрашивается").

8. Выберите все, затем скопируйте весь текст "Текст для запрошенного сертификата", который отображается в окне "Статус сертификата".

9. Зарегистрируйтесь на сервере центра сертификации, а затем получите подписанный сертификат CA, используя текст, скопированный в окне "Текст для запрошенного сертификата".

   Способ получения сертификата зависит от среды, которую хотите использовать.

10. Щелкните [Сертификат 2] в окне "Сертификат устройства", затем щелкните [Установить].

11. Используя текстовый редактор, откройте сертификат, подписанный центром сертификации, загруженный на шаге 9, а затем скопируйте весь текст.

12. В окне "Введите "Запрос сертификата"" вставьте весь текст, скопированный в сертификате, подписанном центром сертификации.

13. Щелкните [OK].

14. Появится сообщение `"Обновление..."`. Подождите 1 - 2 минуты, а затем щелкните на [OK].

15. Убедитесь в том, что "Сертификат устройства" отображается как "Установлен".

16. Щелкните [Сертификат 2] в "Сертификация", затем щелкните [OK].

17. Щелкните [Завершение сеанса].

18. Выйдите из Web Image Monitor.

- При запросе двух сертификатов одновременно центр сертификации может не отображать один из сертификатов. Щелкните [Отменить запрос], чтобы отменить запрос.

- Можно выбрать [Сертификат 1-4] в окне "Сертификат устройства". Помните о том, что при выборе [Сертификат 1] в окне "Сертификат устройства" необходимо выбрать "Сертификат 1" в выпадающем меню "IEEE 802.1X(WPA/WPA2)" в окне "Сертификация".

- Щелкните [Отменить запрос] для отмены запроса на сертификат сервера.

- Если появляется сообщение "Не найдено" после щелчка [OK] в действиях 6 и 14, подождите около двух минут и затем щелкните [Обновить].