РуководстваСодержаниеПред.След.
Настройки

# Добавление скрепок

В этом разделе объясняется, что делать, когда требуется замена скрепок.

| Будьте осторожны при установке или извлечении застрявшего листа бумаги из блока сшивания финишера. Существует опасность защемления и травмы пальцев.

- При использовании нерекомендованного картриджа могут возникнуть сбои или замятия.

- Если не удается достать верхний блок, это означает, что внутри картриджа остались скрепки. Используйте все скрепки, не добавляя дополнительных.

- Добавьте скрепки в соответствии с типом финишера. Если вы не уверены, то проверьте тип. Дополнительные сведения о типе финишера см. в разделе "Опции".

- Дополнительное оборудование

См. также

Добавление скрепок в финишер Finisher SR3050
Добавление скрепок в финишер Finisher SR790
Добавление скрепок в брошюровщик Booklet Finisher SR3000
Добавление скрепок в брошюровщик Booklet Finisher SR3020
Добавление скрепок в брошюровщик Booklet Finisher SR3020 (сшивание внакидку)
Добавление скрепок в финишер Finisher SR3030