| РуководстваСодержаниеПред.След. |

# Нестандартные форматы

Размещая оригиналы нестандартного формата, укажите размер оригиналов.

- Диапазон форматов оригиналов, которые можно сканировать на этом аппарате, зависит от того, установлен АПД или нет.

  - Когда АПД установлен:

    Длина по горизонтали: 128 1260 мм (5,1 49,6 дюймов), длина по вертикали: 128 297 мм (5,1 11,6 дюймов)

  - Когда АПД не установлен:

    Длина по горизонтали: 128 432 мм (5,1 17 дюймов), длина по вертикали: 128 297 мм (5,1 11,6 дюймов)

- Однако диапазон форматов копируемой бумаги ограничен до 148 457,2 мм (5,83 18,00 дюймов) по горизонтали и 90 305 мм (3,55 12,00 дюймов) по вертикали.

1. Нажмите кнопку [Спец.оригинал].

2. Нажмите кнопку [Формат оригинала].

3. Нажмите кнопку [Нест.размер].

4. Введите ширину с помощью цифровых клавиш и нажмите кнопку [].

5. Введите длину с помощью цифровых клавиш и нажмите кнопку [].

6. Дважды нажмите [OK].

7. Разместите оригиналы и нажмите клавишу [Пуск].

- Чтобы изменить введенное значение, нажмите на желаемом параметре и введите новое значение.