РуководстваСодержаниеПред.След.
Настройки

# Настройки отправки

В данном разделе описываются инструменты пользователя во вкладке [Настр. отпр.] в [Функции скан.].

Сжатие (черно-бел.)

Выберите, сжимать или не сжимать черно-белые файлы сканирования.

По умолчанию: [Вкл.]

Сжатие сокращает время, необходимое для передачи файла сканирования.

Реальное время, требуемое для передачи файла, будет зависеть от размера файла и загрузки локальной сети.

Сжатие (серая шкала/полноцветный)

Укажите, следует ли сжимать многоуровневые (серая шкала/полноцветный) файлы сканирования.

По умолчанию: [Вкл.]

Если вы выберете [Вкл.], вы можете указать уровень сжатия от одного до пяти.

Качество изображения будет лучше с низкой степенью сжатия, однако при этом, соответственно, увеличивается время передачи.

Реальное время, требуемое для передачи файла, будет зависеть от размера файла и загрузки локальной сети.

Спос. сжат. для высокого сжатия PDF

Выберите способ сжатия для сжатия изображений при создании PDF-файла с высоким уровнем сжатия.

По умолчанию: [JPEG]

- JPEG

- JPEG 2000

Уровень высокого сжатия PDF

Выберите уровень сжатия при создании PDF-файлов высокого сжатия.

По умолчанию: [Стандартн.]

Макс. размер эл. письма

Выберите, следует ли ограничивать размер электронного сообщения, к которому прикрепляется изображение.

По умолчанию: [Вкл.], 2048 Кб

При выборе [Вкл.] выберите предельный размер (128 - 102400 Кб) при помощи цифровых клавиш.

Когда SMTP ограничивает размер, ваша настройка должна соответствовать этому параметру.

Деление и передача эл. письма

Данная функция действует только когда [Вкл.] выбрано для [Макс. размер эл. письма].

Выберите следует ли делить изображение, превышающее размер, указанный в [Макс. размер эл. письма], и отправлять его с использованием более одного эл. сообщения.

По умолчанию: [Да (по макс. разм.)], 5

При выборе [Да (по макс. разм.)] введите максимальное число делений (2-500) при помощи цифровых клавиш.

Когда типом файла, выбранного для [Многостр.], является [TIFF] или [PDF], изображение не будет делиться, даже при выборе параметра [Да (постранично)].

Когда выбрано [Да (по макс. размеру)] в зависимости от типа программного обеспечения электронной почты некоторые полученные файлы не смогут быть восстановлены.

Когда выбрано [Нет] электронное сообщение не отправляется, если его размер превышает предел, и появляется сообщение об ошибке. Файл сканирования отбрасывается.

Установите максимальный размер электронного сообщения в пределах допустимого объема сервера SMTP.

Введите дополн.информацию об эл.почте

Выберите язык, на котором будет отправляться информация эл. сообщения, такая как заголовок, имя документа и имя отправителя.

Если вы выберете [Вкл.], выберите один из следующих 22 языков:

Британский английсикй, американский английский, немецкий, французский, итальянский, испанский, голландский, португальский, польский, чешский, шведский, финский, венгерский, норвежский, датский, японский, упрощенный китайский, традиционный китайский, русский, хангул, каталанский и турецкий.

По умолчанию: [Вкл.], [Брит. английский]

Текст эл. сообщения, являющийся шаблоном, не может быть изменен.

Кол-во знаков

Устанавливает число разрядов для серийного номера, прикрепляемого к имени одностраничного файла.

По умолчанию: [4 знака]

Метод отпр.по эл.почте сохр.файла

Укажите настройки отправки сохраненных файлов. Вы можете выбрать [Отправить файл] или [Отпр.ссылку URL]. Этот параметр может использоваться для следующего:

По умолчанию: [Отправить файл]

- Отправить файл

  Отправки сохраненных файлов по эл. почте

- Отпр. ссылку URL

  Одновременного сохранения в памяти и передачи по электронной почте

Если вы выберете [Отправить файл], файлы будут приклепляться к эл. сообщениям.

Если вы выберете [Отпр.ссылку URL], ссылки URL на месторасположение файлов будут прикрепляться к эл. сообщениям.

Если выбрано [Отпр.ссылку URL] в [Метод отпр.по эл.почте сохр.файла], может появляться сообщение о мошенничестве после получения вами эл. сообщения с сохраненным файлом, что зависит от вашего приложения эл. почты. Чтобы предупреждение о фишинг-мошенничестве не появлялось, после получения сохраненного сообщения электронной почты, необходимо добавить отправителя в список исключений приложений электронной почты. Для получения дополнительной информации об этой процедуре см. справку программы для использования электронной почты.

Тема электронной почты по умолчанию

Если тема электронного сообщения не введена в панели управления аппарата, при отправке файлов сканирования по электронной почте применяется тема по умолчанию.

Выберите, что использовать: имя узла или конкретный текст в качестве темы электронного сообщения по умолчанию.

По умолчанию: [Имя узла]

При выборе параметра [Имя узла] применяется имя хоста, введенное во вкладке [Пар.инте.] меню [Параметры системы].