| РуководстваСодержаниеПред.След. |

# slp

Используйте команду "slp" для просмотра и конфигурации настроек SLP.

`msh> slp ttl "ttl_val[1-255]"`

- Можно выполнить поиск на сервере NetWare с помощью SLP в среде PureIP NetWare 5/5.1. Используя команду "slp", вы можете конфигурировать значение TTL которое может быть использовано многоадресным пакетом SLP.

- Значением по умолчанию для TTL является 1. Поиск производится только внутри локального сегмента. Если маршрутизатор не поддерживает многоадресность, настройки не доступны, даже если значение TTL будет увеличено.

- Приемлемое значение TTL находится между 1 и 255.

- Данная команда доступна только при наличии установленной программы NetWare.