РуководстваСодержаниеПред.След.
Настройки

# Буклет/Журнал

Копирует два или более оригинала в порядке расположения страниц.

- Следующие функции нельзя использовать с обходным лотком: 1ст. Бкл, 2ст. Бкл, 1ст. Жрн и 2ст. Жрн

В приведенной ниже таблице указаны соответствующие форматы бумаги для режима Кн. 2 стр. при копировании в масштабе 100%:

Существует шесть типов Буклет/Журнал.

1-ст. Бкл

Делайте копии сложенного буклета в порядке расположения страниц, как показано на рисунке.

1. Открывать влево

2. Открывать вправо

2-ст. Бкл

Копии двусторонних оригиналов необходимо производить в порядке расположения страниц для сложенного буклета, как показано на рисунке.

1. Открывать влево

2. Открывать вправо

1-ст. Жрн

Копирует два или более оригинала для создания копий в порядке расположения страниц, когда они сложены и уложены в стопку.

1. Открывать влево

2. Открывать вправо

2-ст. Жрн

Копирует два или более двусторонних оригиналов в порядке расположения страниц, когда они сложены и уложены в стопки.

1. Открывать влево

2. Открывать вправо

Кн. 2 стр.

Копирует оригинал с двумя страницами на один лист, по одной странице на сторону.

Лц&Тлн 2 ст.

Копирует каждый оригинал с двумя страницами как они есть, на обе стороны листа.

Как складывать и разворачивать копии для создания буклета

Сложите копию по центральной линии и раскройте ее.

1. Открывать влево

2. Открывать вправо

Как сгибать и разворачивать копии для создания журнала

Согните и сложите копии, чтобы получился журнал, и раскройте их.

1. Открывать влево

2. Открывать вправо

Нажмите кнопку [2ст./об./посл.].

Нажмите кнопку [Книга].

Выберите тип книги отдельно для оригинала ([Одностор.] или [Двустор.]) и отдельно для копий ([Буклет] или [Журнал]), или выберите тип книги между [Кн. 2ст.] и [Лц&Тлн 2ст.].

Когда выбран режим [Двустор.] для оригинала, [Кн. 2стр.] или [Лц&Тлн 2ст.], для оригиналов или копий можно задать ориентацию. Дополнительную информацию см. в разделе "Ориентация оригиналов и копий".

Выберите размер бумаги.

Нажмите [OK].

- Размещая оригиналы на стекло экспонирования или в АПД в режиме Пакет, нажмите кнопку [] по окончании сканирования всех оригиналов.

- Ориентацией по умолчанию для режимов Буклет и Журнал является [Открыв.налево]. Можно изменить ориентацию по умолчанию, войдя в меню Ориентация: буклет, журнал в Инструментах пользователя. Дополнительные сведения см. в разделе "Редактирование".

- В режиме Буклет или Журнал аппарат настраивает масштаб автоматически согласно размеру бумаги и копирует оригиналы вместе на одной бумаге.

- Аппарат выбирает коэффициент масштабирования в пределах 25 и 400%.

- Если расчетный коэффициент меньше минимального, он автоматически подстраивается до пределов допустимого диапазона. Однако, при некоторых коэффициентах изображение может копироваться неполностью.

- Если ориентация оригиналов отличается от ориентации бумаги для копирования, аппарат автоматически повернет изображение на 90 градусов для получения правильных копий.

- Не следует копировать с разных по формату и ориентации оригиналов.

- Если число сканируемых оригиналов меньше, чем множитель 4, последняя страница остается чистой.

- Копирование в режиме Журнал может занимать некоторое время после сканирования оригиналов.

- В случае установки финишера-брошюровщика при выборе параметра Стэплир.:Посер. в режиме Журнал аппарат сшивает и сгибает бумагу по центру, затем выдает сложенную бумагу.

- Правка