| РуководстваСодержаниеПред.След. |

# Проверка с помощью отчета

Напечатайте отчеты для проверки результатов.

Передача из памяти

Результаты можно проверить с помощью отчета об управлении соединением.

Этот отчет печатается каждый раз по завершении Передачи из памяти, если данная функция включена при помощи Параметра пользователя (переключатель 03, бит 0) в меню Функции факса.

Напечатать отчет можно также, запрограммировав Клавишу быстрого набора для функции Отчет о состоянии передачи, и нажимая ее при указании адресата.

Если включен отчет о результатах связи, то отчет об ошибке связи не печатается.

Подробную информацию о содержимом распечатанных отчетов см. в разделе "Отчет о результатах связи (передача из памяти)" или "Отчет об ошибке связи".

Прямая передача

Можно подтвердить результаты, используя отчет о результатах прямой передачи.

Выбрать печать этого отчета можно при помощи Параметра пользователя (переключатель 03, бит 5) в меню Функции факса. Отчет печатается после завершения каждой прямой передачи.

Напечатать отчет можно также, запрограммировав Клавишу быстрого набора для функции Отчет о состоянии передачи, и нажимая ее при указании адресата.

Подробную информацию о содержимом распечатанных отчетов см. в разделе "Отчет о результатах немедленной передачи (прямая передача)".

- Подробную информацию о Настройке параметров см. в разделе “Настройки параметров”.

- Для получения подробной информации об использовании Клавиши быстрого набора см. раздел “Основные параметры”.

- Отчет о результатах связи (передача из памяти)

- Отчет о результатах немедленной передачи (прямая передача)

- Отчет об ошибке связи

- Общие настройки

- Настройки параметров