РуководстваСодержаниеПред.След.
Настройки

# Печать при помощи виртуального принтера

Чтобы выполнить печать непосредственно с указанного виртуального принтера, укажите виртуальный принтер в команде печати. При использовании функции прерывания печати введите имя виртуального принтера, который был настроен для прерывания печати. Перед выполнением печати в первый раз укажите виртуальный принтер, который требуется использовать.

Войдите в систему Web Image Monitor в режиме администратора.

Дополнительные сведения об использовании имен пользователей и паролей см. в разделе "Использование Web Image Monitor", Руководство по управлению сетью и системным параметрам.

В области меню щелкните пункт [Конфигурация], а затем [Основные настройки] в категории "Принтер".

Выберите [Активн.] в [Виртуальный принтер], а затем нажмите кнопку [OK].

Отправьте команду с компьютера.

lpr

`C:\>lpr -S "printer's IP address" [-P "Virtual Printer Name"] [-ol] \path\file name`

ftp

`ftp> put \path\ file name [Virtual Printer Name],`