РуководстваСодержаниеПред.След.
Настройки

# Если горит индикатор, находящийся справа от функциональной клавиши

Если загорается индикатор, находящийся справа от функциональной клавиши, нажмите на соответствующую функциональную клавишу. Затем следуйте инструкциям, отображаемым на панели управления.

В случае ошибки в используемой функции проверьте сообщение, отображаемое на панели управления, и см. раздел "Отображаемые сообщения" для соответствующей функции.

В следующей таблице поясняются проблемы, вызывающие срабатывание индикатора.

Проблема | Причины | Решения
--- | --- | ---
Документы и отчеты не печатаются. | Заполнен выходной лоток для бумаги. | Уберите с лотка распечатанные листы.
Документы и отчеты не печатаются. | Закончилась бумага. | Загрузите бумагу. См. руководство "Об этом аппарате".
Произошла ошибка. | Горящий индикатор функции указывает на то, что она не работает. | Прочитайте отображаемое сообщение и примите соответствующие меры. См. раздел "Отображаемые сообщения" в каждой главе. Можно использовать другие функции как обычно.
Аппарат не может установить соединение с сетью. | Произошла ошибка при работе с сетью. | Прочитайте отображаемое сообщение и примите соответствующие меры. См. раздел "Отображаемые сообщения" в каждой главе. Проверьте правильность подключения аппарата к сети и правильность его настроек. Для получения подробной информации о подключении к сети см. руководство по управлению Сетью и Системным Параметрам. Обратитесь к сетевому администратору. Если индикатор продолжает гореть даже после попытки решения проблемы согласно приведенному описанию, обратитесь в службу сервиса.

- Сообщения, отображаемые при использовании функции копирования/сервера документов

- Отображаемые сообщения при использовании функции факса

- Сообщения, отображаемые при установке драйвера принтера

- Отображаемые сообщения при использовании функции сканера