РуководстваСодержаниеПред.След.
Настройки

# Установка драйвера принтера PCL

Закройте все работающие приложения.

В меню [Пуск] нажмите [Принтеры и факсы].

Щелкните на [Установить принтер].

Появится диалоговое окно [Мастер установки принтеров].

Нажмите кнопку [Далее >].

Выберите вариант [Сетевой принтер или принтер, подключенный к другому компьютеру].

Нажмите кнопку [Далее >].

Выберите вариант [Подключиться к принтеру в Интернете, в домашней сети или в интрасети:].

В диалоговом окне [URL:] введите "http:// IP-адрес аппарата/ принтер (или ipp)" как адрес аппарата, а потом нажмите [Далее>].

Нажмите кнопку [Установить с диска...].

Вставьте прилагаемый компакт-диск в дисковод компакт-дисков.

Если будет выполнен автозапуск, нажмите кнопку [Отмена], затем кнопку [Выход].

Нажмите [Обзор...] и укажите местоположение inf-файла.

Если приводу компакт-дисков назначена буква D, исходные файлы драйвера принтера находятся в папке "D:\DRIVERS\PCL5C\XP_VISTA\(язык)\DISK1" или "D:\DRIVERS\PCL6\XP_VISTA\MUI\DISK1".

Драйвер принтера PCL 6 будет установлен на языке, используемом в операционной системе.

Шелкните [Открыть].

Нажмите кнопку [ОК], чтобы закрыть окно установки с диска.

Выберите требуемый аппарат, а потом нажмите [OK].

Если появится диалоговое окно [Установка оборудования], щелкните [Продолжить].

Сконфигурируйте установленный по умолчанию принтер требуемым образом и нажмите кнопку [Далее >].

Щелкните [Готово].

После успешного завершения установки в окне [Принтеры и факсы] отобразится значок принтера, подключенного к порту IPP.

- Чтобы прекратить установку выбранного драйвера, нажмите кнопку [Отмена] до завершения установки.