| РуководстваСодержаниеПред.След. |

# ipp

Используйте команду "ipp" для просмотра и конфигурации настроек IPP.

Просмотр настроек

Следующая команда отображает текущие IPP настройки:

`msh> ipp`

Конфигурация паузы IPP

Укажите, в течение скольких секунд компьютер должен ожидать, прежде чем произойдет отмена прерванного задания печати. Время может быть указано в пределах от 30 до 65535 сек.

`msh> ipp timeout [30-65535]`

Конфигурация идентификации пользователя IPP

Для ограничения возможности пользователей печати с помощью IPP используйте авторизацию пользователей IPP. Значением по умолчанию является "off".

`msh> ipp auth {off|digest|basic}`

- Настройки идентификации пользователей - "basic" и "digest".

- Если указывается идентификация пользователя, зарегистрируйте имя пользователя. Вы можете зарегистрировать до 10 пользователей.

Настройка имени пользователя IPP

Конфигурируйте IPP пользователей в соответствии со следующими сообщениями:

`msh> ipp user`

Отобразится следующее сообщение:

`Input user number (1 to 10):`

Введите номер, имя пользователя и пароль.

`IPP user name:user1`

`IPP password :*******`

После конфигурации настройки, появляется следующее сообщение:

`IPP configuration changed.`