РуководстваСодержаниеПред.След.
Настройки

# Панель управления

В данном разделе приведены наименования и функции компонентов панели управления.

- Не выключайте выключатель основного питания при свечении или мигании индикатора рабочего переключателя. Это может привести к повреждению жесткого диска.

На этом рисунке показана панель управления устройства со всем установленным оборудованием, приобретаемым дополнительно.

1. Клавиша [Инструменты пользователя/Счетчик]

   - Инструменты пользователя

     Служит для изменения заданных по умолчанию параметров в соответствии с требованиями пользователя. См. руководство по управлению сетью и системным параметрам.

   - Счетчик

     Служит для проверки или распечатки показаний счетчика. См. "Счетчик".

   - Запрос

     Нажмите, чтобы выяснить, где можно заказать дополнительные расходные материалы, а также телефоны, по которым нужно звонить в случае возникновения неисправностей. Эти данные можно также распечатать. См. "Запрос".

2. Функциональные клавиши

   Нажмите для отображения рабочего экрана одной из следующих функций: копирование, Сервер документов, факс, принтер или сканер.

   Включается индикатор выбранной функции. См. раздел "Изменение режимов".

3. Дисплей

   Используется для отображения клавиш для каждой функции, рабочего состояния или сообщений. См. "Дисплей".

4. Клавиша [Сброс режимов]

   Служит для сброса текущих параметров.

5. Клавиша [Программа] (режим копира, Сервер документов, факса и сканера)

   - Нажмите для регистрации часто используемых настроек или для вызова зарегистрированных настроек.

     См. Руководство по копированию и серверу документов.

     См. Руководство по факсимильной связи.

     См. Руководство по сканированию.

   - Используется для программирования значений по умолчанию для первоначального отображения при очистке, сбросе режимов или сразу после включения рабочего переключателя.

     См. Руководство по копированию и серверу документов.

     См. Руководство по факсимильной связи.

     См. Руководство по сканированию.

6. Клавиша [Прерывание]

   Нажмите для прерывания копирования. См. Руководство по копированию и серверу документов.

7. Клавиша [Энергосбережение]

   Используется для переключения в режим энергосбережения и обратно. См. раздел "Энергосбережение".

8. Индикатор основного питания

   Индикатор основного питания светится при включении основного выключателя питания.

9. Рабочий переключатель

   Нажмите для включения питания (включается индикатор рабочего состояния). Для выключения питания нажмите снова (индикатор рабочего состояния гаснет). См. раздел "Включение/выключение питания".

10. Индикаторы соединения, получения файла и конфиденциального файла

    - Индикатор соединения

      Во время передачи и приема данных светится постоянно.

    - Индикатор "Прием файла"

      Постоянно светится в процессе приема и сохранения данных в памяти факса (кроме данных персонального ящика или файла блокировки памяти).

      См. Руководство по факсимильной связи.

    - Индикатор "Конфиденциальный файл"

      Постоянно светится в процессе приема данных персонального ящика.

      Мигает в процессе приема файла блокировки памяти.

      См. Руководство по факсимильной связи.

11. Индикатор поступления данных (режим принтера и факсимильной связи)

    Мигает при получении заданий на печать или документов по ЛВС-факсу от компьютера. См. Руководство по факсимильной связи и Руководство по печати.

12. Индикатор предупреждения

    При возникновении ошибки горит постоянно.

13. Цифровые клавиши

    Используется для ввода числа копий, факсимильных номеров и данных для выбранной функции.

14. Клавиша [Сброс/Стоп]

    - Пусто

      Нажмите для удаления введенного числа.

    - Стоп

      Нажмите для прекращения выполнения текущего задания, такого как копирование, сканирование, факсимильная связь или печать.

15. Клавиша [] (клавиша "Ввод")

    Используется для подтверждения введенных значений или выбранных элементов.

16. Клавиша [Пуск]

    Используется для запуска процесса копирования, печати, сканирования или отправки.

17. Клавиша [Пробная копия]

    Используется для создания одного комплекта копий или отпечатков, чтобы проверить качество печати перед печатью нескольких комплектов. См. руководство по копированию и серверу документов.

18. Клавиша [Упрощенный дисплей]

    Нажмите для переключения в режим "Упрощенный дисплей". См. "Упрощенный дисплей".

19. Клавиша ["Вход в систему/Выход из системы"]

    Нажмите для входа или выхода из системы.

- Дисплей

- Упрощенный дисплей

- Изменение режимов

- Включение / выключение питания

- Энергосбережение

- Счетчик

- Запрос