| РуководстваСодержаниеПред.След. |

# При использовании функций электронной почты, отправки папки, WSD-сканера, сохранения или сетевой доставки

В этом разделе поясняется соотношение между разрешением и размером сканирования при использовании таких функций сканера, как эл. почта, сканирование в папку, WSD сканер, сохранение или сетевая доставка.

Если параметр [Черно-бел.: Текст], [ЧБ.: Текст/Рисунок], [Чер.-бел:Текст/Фото], [Черно-бел.: Фото], [Серая шкала] ,[Полноцв.:Текст/Фото] или [Полноцв.:Фото] выбран для Тип оригинала:

Допускается сканирование при любых комбинациях опций вплоть до формата А3 и разрешения 600 т/д.

- Напрямую введите размеры B6, A6 и A7.

  - B6 (128 мм/5,0 дюймов × 182 мм/7,1 дюймов)

  - A6 (105 мм/4,1 дюймов × 148 мм/5,8 дюймов)

  - A7 (74 мм/2,9 дюймов × 105 мм/4,1 дюймов)