| РуководстваСодержаниеПред.След. |

# Просмотр принятых факсимильных документов с помощью Web-браузера

Позволяет проверять содержимое принятых документов, сохраненных на этом аппарате.

1. Запустите веб-браузер.

2. Введите в качестве адреса "http://(адрес IPv4, IPv6 или имя этого аппарата)/".

   Появится первая страница приложения Web Image Monitor.

3. В левой панели щелкните [Файл, полученный по факсу].

4. Если запрограммирован код пользователя для сохраненного принятого файла, введите его и нажмите [ОК].

   Откроется список принятых факсимильных документов.

   Если запрограммированный код пользователя был удален с помощью функции Управление адресной книгой в меню Параметры системы, выводится сообщение о неправильном коде пользователя. В этом случае запрограммируйте код пользователя заново.

5. Щелкните требуемого факсимильного документа.

   При просмотре списка факсимильных документов выберите отображение эскизов, значков или подробное отображение. Щелкните , или .

6. Просмотрите содержание факсимильного документа.

7. Для загрузки полученного факсимильного документа щелкните [PDF] или [Многостраничный: TIFF], а затем щелкните [Загрузка].

   Отображается диалоговое окно подтверждения загрузки.

   При выборе значения [PDF] выполните необходимые настройки в "Настройки безопасности PDF файла", а затем щелкните [Загрузка]. Запустится Acrobat Reader, и появится выбранный документ.

8. Закройте веб-браузер.

- Если компьютер не удается подключить к Web Image Monitor, см. Руководство по управлению сетью и системным параметрам.

- Для увеличения изображения в окне предварительного просмотра щелкните [Увеличить изображение]. Увеличение возможно только в том случае, если установлена программа Acrobat Reader. Подробную информацию см. в справке по приложению Web Image Monitor.

- Для загрузки данных документа из списка принятых факсимильных документов щелкните [TIFF] или [PDF]. Подробную информацию о загрузке см. в справке по приложению Web Image Monitor.

- Способ загрузки зависит от выбранного формата. Подробную информацию см. в справке по приложению Web Image Monitor.