РуководстваСодержаниеПред.След.
Настройки

# Функция сетевой доставки

В следующей таблице показаны значения пунктов настроек для функции сканера сетевой доставки.

Значения пунктов для сетевой доставки

Элемент | Максимальное значение | Комментарии
--- | --- | ---
Количество символов в строке Тема | 128 алфавитно-цифровых символов | Это общее количество символов, выбранных из списка, и количество символов, введенных непосредственно из текста.
Количество символов в адресе электронной почты | 128 алфавитно-цифровых символов | -
Допустимое количество одновременно указываемых адресов | 500 адресов | Посредством прямого ввода можно указать 65 адресатов, включая результаты LDAP-поиска. Выберите из зарегистрированных адресов 435 оставшихся адресатов. Максимальное количество адресатов, которое при этом можно указать, зависит от используемой вами программы доставки ScanRouter. Для получения подробной информации см. руководства, поставляемые с программой доставки ScanRouter.
Допустимый размер отправляемого файла | 2000 Mб на файл | -