РуководстваСодержаниеПред.След.
Настройки

# Замена приема

Замена приема используется, если аппарат не может печатать факсимильные документы.

При замене приема принятый факсимильный документ не печатается, а сохраняется в памяти. Факсимильные документы, принимаемые в режиме замены приема, автоматически печатаются сразу после устранения условия, вызвавшего переключение аппарата в режим замены приема.

В зависимости от причины, по которой аппарат не может печатать, Замена приема может использоваться для всех принятых факсимильных документов или только для документов, соответствующих условиям Параметров пользователя в меню Функции факса.

О получении факсимильного документа (документов) в режиме замены приема сигнализирует горящий индикатор "Получ. файла".

- При отсутствии требуемого свободного объема памяти прием может не состояться.

- Если при замене приема свободный объем памяти уменьшается до 0%, последующий прием становится невозможным и текущая передача прекращается.

- Если факсимильный документ принимается после того, как в меню Функции факса для Установок принимаемого файла выбрано [Сохранить], загорается индикатор получения файла. Для получения подробной информации об Установках принимаемого файла см. раздел “Установки принимаемого файла”.

- Индикатор "Получ. файла" может гореть даже при приеме документов в режиме непосредственного приема.

- Установки принимаемого файла

См. также

Безусловный прием документов
Прием документов в соответствии со значениями параметров