| РуководстваСодержаниеПред.След. |

# Замечания и ограничения типов файлов

В зависимости от выбранного типа файла накладываются следующие ограничения.

Одностраничный [TIFF / JPEG]

- Оригиналы, отсканированные в черно-белом режиме отправляются как TIFF-файлы.

- В соответствии с настройками, заданными для [Сжатие (серая шкала/полноцветный)] в меню [Функции скан.] оригиналы, отсканированные в цвете или с использованием шкалы серого, посылаются в одном из следующих форматов:

  - [Вкл.] : JPEG-файл

  - [Выкл.] : TIFF-файл

Многостраничный [TIFF]

- При указании полноцветного изображения, серой шкалы или [Авт. выбор цвета] в меню [Тип оригинала], а также при установке [Сжатие (серая шкала/полноцветный)] в положение [Вкл.] в меню [Функции скан.], нельзя выбрать [TIFF] в меню [Многостр.].

- Даже если в меню [Многостр.] вы выбрали [TIFF], файлы, сохраненные в формате JPEG, автоматически преобразуются в многостраничные PDF-файлы и после этого отправляются.

PDF высокого сжатия

- Вы не можете выбрать [Высокое сжатие], если:

  - [Сохр.на жест.д+Отпр] выбирается в [Сохранить файл].

  - [Черно-бел.: Текст], [ЧБ.: Текст/Рисунок], [Чер.-бел:Текст/Фото], [Черно-бел.: Фото] или [Авт. выбор цвета] выбрано в меню [Тип оригинала].

  - [100 т/д] выбирано в качестве разрешения.

  - Выбирается [Пред.].

  - Аппарат работает с программнам обеспечением доставки ScanRouter и использует функцию захвата. Для получения подробной информации о функции захвата см. руководства, поставляемые с программой доставки ScanRouter.

- Adobe Acrobat Reader 5.0 / Adobe Reader 6.0 и более поздних версий поддерживают Высокое сжатие.

- Файлы PDF высокого сжатия нельзя отобразить соответствующим образом с помощью DeskTopBinder Easy Viewer. Для получения дополнительной информации о функции захвата см. руководства, поставляемые с программным обеспечением доставки ScanRouter.