| РуководстваСодержаниеПред.След. |

# Финишер-брошюровщик SR 3000

В этом разделе описывается порядок удаления отходов дырокола из финишера-брошюровщика SR 3000.

1. Откройте переднюю крышку финишера.

2. Аккуратно извлеките приемник отходов бумаги и затем удалите отходы перфорирования.

3. Установите емкость для отходов дырокола на место.

4. Закройте переднюю крышку финишера.

   Сообщение `"Приемник дырокола заполнен."` исчезнет.

- Сообщение `"Приемник дырокола заполнен."` может отображаться, даже если сборник дырокола заполнен не до конца. Это может происходить, если датчик сборника отходов (отмеченный на рисунке стрелкой) заблокирован отходами. Удалите отходы перфорации.