| РуководстваСодержаниеПред.След. |

# Регистрация папки SMB

В этом разделе проводятся инструкции по регистрации папки SMB.

1. Нажмите клавишу [Инструменты пользователя/Счетчик].

2. Нажмите клавишу [Параметры системы].

3. Нажмите на [Инстр.адм.].

4. Нажмите [Управление адресной книгой].

5. Убедитесь, что выбрана клавиша [Прогр./Изменить].

6. Выберите имя для папки, которую требуется зарегистрировать.

   Нажмите клавишу с именем или введите зарегистрированный номер с помощью цифровых клавиш.

7. Нажмите [Аут.Инфо.] и затем нажмите клавишу [След.].

8. Нажмите кнопку [Указать др.Аутент.инфо] справа от значения "Аутентификация папки".

   При выборе параметра [Не указывать] будут использоваться имя пользователя SMB и пароль SMB, указанные вами в настройках "Имя пользователя/пароль по умолчанию (отправить)" меню Пер. ф-ов.

9. Нажмите [Изменить] в пункте "Имя польз.логина".

10. Введите имя пользователя логина компьютера адресата и нажмите клавишу [OK].

11. Нажмите [Изменить] в пункте "Пароль логина".

12. Введите пароль компьютера адресата, а затем нажмите клавишу [OK].

13. Снова введите пароль для подтверждения, а затем нажмите [ОК].

14. Нажмите [Папка].

15. Убедитесь, что выбрано значение [SMB].

    Чтобы указать папку, можно ввести путь вручную или найти папку в сети.

16. Нажмите [Изменить] или [Просмотр сети] и затем укажите папку.

    Чтобы указать папку вы можете ввести путь доступа к ней вручную или выбрать посредством просмотра сети.

    Для получения подробной информации об указании пути вручную см. раздел "Определение расположения папки SMB вручную".

    Для получения подробной информации о поиске пути в сети см. раздел "Определение расположения папки SMB с помощью обзора сети".

17. Нажмите [Пров.соед.], чтобы проверить правильность указания пути.

18. Нажмите [Выход].

    Если соединение не прошло проверку, проверьте настройки и повторите попытку.

19. Нажмите [OK].

20. Нажмите [Выход].

21. Нажмите клавишу [Инструменты пользователя/Счетчик].

- Чтобы зарегистрировать имя, см. раздел "Регистрация имен".

- Для имени пользователя вы можете ввести до 64 символов.

- Для пароля вы можете ввести до 64 символов.

- Вы можете ввести путь, используя не более 128 символов.

- Если задана аутентификация пользователей, обратитесь к администратору.

- Регистрация имен

См. также

Определение расположения папки SMB вручную
Определение расположения папки SMB с помощью функции обзора сети
Если появится экран входа в систему