| РуководстваСодержаниеПред.След. |

# При сканировании оригиналов смешанного размера с помощью TWAIN-сканера

В этом разделе разъясняются различия между сканированием оригиналов смешанных размеров с помощью TWAIN-сканера и нормальным сканированием.

- При выборе [Auto detect(Mixed-size)] в списке [Original Size:], аппарат определяет длину каждого из оригиналов и сканирует их.

- При выборе [Auto detect(Uni-size)] в списке [Original Size:], аппарат распознает размер первого оригинала пакета, а затем выполняет сканирование всех последующих оригиналов, используя этот размер.

- Направляющие бумаги не могут быть настроены на оригиналы малого формата, что может приводить к небольшим смещениям при сканировании.