| РуководстваСодержаниеПред.След. |

# Лоток финишера-брошюровщика

В данном разделе приведены технические характеристики буклетного лотка брошюровщика Booklet Finisher SR3000.

Формат бумаги для сшивания внакидку:

A3, B4 JIS, A4, B5 JIS, 11 × 17, 81/2 × 14, 81/2 × 11

Плотность бумаги для сшивания внакидку:

64 90 г/м2 (17 24 фунта высокосортная)

Возможности сшивания внакидку (80 г/м2, 20 фунтов пачка):

1 брошюра (10 листов)

Вместимость лотка после центральной прошивки (80 г/м2 (20 фунтов пачка):

- От 2 до 5 листов: около 20 комплектов

- От 6 до 10 листов: около 10 комплектов

Положение сшивания внакидку:

2 положения в центре

Потребляемая мощность:

60 Вт или менее (пинтание подается от основного блока.)

Габариты (Ш х Г х В):

535 × 600 × 930 мм (21,1 × 23,7 × 36,7 дюйма)

Вес:

- Около 48 кг, 105,9 фунта (без блока перфорации)

- Около 50 кг, 110,3 фунта (с блоком перфорации)