| РуководстваСодержаниеПред.След. |

# Сдвижной лоток финишера

В данном разделе приведены технические характеристики сдвижного лотка финишера Finisher SR790.

Формат бумаги:

A3, B4 JIS, A4, B5 JIS, A5,

12 × 18, 11 × 17, 11 × 15, 10 × 14, 81/2 × 14, 81/2 × 13, 81/2 × 11, 81/4 × 14, 81/4 × 13, 8 × 13, 8 × 10, 51/2 × 81/2, 71/4 × 101/2,

8K, 16K

Плотность бумаги:

60 163 г/м2 (16 фунтов пачка 90 фунтов указатели)

Вместимость лотка (80 г/м2 (20 фунтов высокосортная):

- 1 000 листов: A4, 81/2 × 11 или менее

- 500 листов: B4 JIS, 81/2 × 14 или более

Размер бумаги для сшивания:

A3, B4 JIS, A4, B5 JIS,

11 × 17, 11 × 15, 10 × 14, 81/2 × 14, 81/2 × 11, 71/4 × 101/2, 8 × 13, 81/2 × 13, 81/4 × 14, 81/4 × 13, 8 × 10,

8K, 16K

Плотность бумаги для сшивания:

64 90 г/м2 (17 24 фунта высокосортная)

Возможности сшивания (80 г/м2 (20 фунтов высокосортная):

- Без смешанного формата:

  - 30 листов: A3, B4 JIS, 11 × 17, 81/2 × 14, 8 × 13, 81/2 × 13, 81/4 × 14, 81/4 × 13, 11 × 15, 10 × 14, 8K

  - 50 листов: A4, B5 JIS, 81/2 × 11, 8 × 10, 71/4 × 101/2, 16K

- Со смешанным форматом:

  16 листов

Вместимость лотка после сшивания (80 г/м2 (20 фунтов высокосортная):

- 2 9 листов: 100 комплектов (A4, B5 JIS, 81/2 × 11)

- 10 50 листов: 100 20 комплектов (A4, 81/2 × 11)

- 10 50 листов: 50 10 комплектов (A4, B5 JIS, 81/2 × 11)

- 2 9 листов: 50 комплектов (A3, B4 JIS, 11 × 17, 81/2 × 14)

- 10 30 листов: 50 10 комплектов (A3, B4 JIS, 11 × 17, 81/2 × 14)

Положение сшивания:

3 положения (верх, низ, 2 скрепки)

Потребляемая мощность:

50 Вт или менее (пинтание подается от основного блока.)

Габариты (Ш х Г х В):

527 × 520 × 790 мм (10,7 × 20,5 × 31,2 дюймов)

Вес:

Около 25 кг (55,2 фунтов)