РуководстваСодержаниеПред.След.
Настройки

# Автоматическое включение для приема факса

В аппарате предусмотрен режим автоматического отключения при простое аппарата в течение определенного времени. В таких ситуациях даже при нахождении выключателя рабочего питания в выключенном состоянии аппарат способен принимать входящие документы при условии, что выключатель сетевого питания находится во включенном состоянии.

- Прием невозможен в том случае если выключен и рабочий, и основной выключатели питания.

- Можно настроить печать документов сразу после их получения (Прямой прием) при помощи Параметра пользователя (переключатель 14, бит 0) в меню Функции факса. См. раздел “Настройки параметров”.

- Можно также задать печать факсимильных документов, полученных в режиме приема в память (замены приема), сразу после включения аппарата.

- Настройки параметров