РуководстваСодержаниеПред.След.
Настройки

# Основная процедура доставки файлов

В этом разделе объясняется основная процедура для доставки файлов сканирования с использованием сканера сетевой доставки.

- Необходимо предварительно зарегистрировать адресатов и отправителей с помощью программы доставки ScanRouter, инсталлированной на сервере доставки.

Убедитесь в том, что предыдущие настройки не сохранились.

Если сохранились предыдущие настройки, нажмите клавишу [Сброс режимов].

Если отображается окно отправки по электронной почте или сканирования в папку, переключитесь на окно сканера сетевой доставки.

Подробнее см. в разделе "Переключение на окно сканера сетевой доставки".

Установите оригиналы.

При необходимости нажмите на клавишу [Установки сканир.], чтобы указать настройки сканера, например, разрешение и размер сканирования.

Для получения подробной информации см. раздел "Различные параметры сканирования".

При необходимости укажите плотность сканирования.

Для получения подробной информации см. раздел "Настройка плотности изображения".

При необходимости нажмите на клавишу [Тип подачи ориг.], чтобы указать настройки, например, ориентацию оригинала.

Для получения подробной информации см. раздел "Настройка типа подачи оригинала".

Укажите адресата.

Допускается указание нескольких адресатов.

Подробнее см. в разделе "Указание адресатов доставки".

При необходимости нажмите на клавишу [Тема], чтобы указать тему сообщения электронной почты.

Подробнее см. в разделе "Указание темы электронного сообщения, передаваемого через сервер доставки".

При необходимости нажмите на [Имя отправителя], чтобы указать отправителя.

Подробности см. в разделе "Указание отправителя".

Нажмите клавишу [Пуск].

- Нажатием на [Ручн.ввод] в окне сканера сетевой доставки, вы можете отправить файл по эл. почте через сеть сервера доставки. Для получения подробной информации о прямом вводе адреса эл. почты см."Ручной ввод адреса эл. почты".

- Если вы выбираете более одного адресата, нажмите на клавишу [] или [] рядом с полем адресата, для прокрутки адресатов.

- Для отмены выбранного адресата отобразить адресата в поле адресата и нажать клавишу [Сброс/стоп]. Чтобы отменить адресата, выбранного из адресной книги, нажмите его еще раз.

- При отправке эл. почты через сервер доставки можно использовать функцию уведомления о прочтении сообщения. Отправителю, выбранному в шаге 9, отправляется по электронной почте сообщение, уведомляющее его/ее о том, что получатель прочел отправленное отправителем сообщение. Чтобы указать эту настройку, нажмите [Увед. о пр.].

- Для включения функции "Уведомление о прочтении" необходимо указать параметры для передачи электронной почты SMTP с помощью программы ScanRouter. Подробности об указании этих параметров см. в руководстве по использованию программы ScanRouter. Помните, однако, что если почтовый клиент адресата не поддерживает функцию уведомления о передаче сообщения (MDN), уведомления об открытии электронной почты может не отправляться.

- Зарегистрируйте предварительно адрес отправителя эл. почты с помощью программы доставки ScanRouter.

- Если перед нажатием на клавишу [Пуск] была нажата клавиша [Проверить режимы], исходное окно сканера переключается на окно проверки режимов. Вы можете использовать окно проверки режимов для проверки настроек, например, адресатов. Для получения подробной информации см. раздел "Проверить режимы".

- Если вы нажали на кнопку [Пред.] и запустили сканирования при выделенном поле [Пред.], появляется окно просмотра. Для получения подробной информации см. раздел "Предварительный просмотр".

- Для отмены сканирования нажмите на клавишу [Сброс/Стоп].

- Можно также одновременно выполнять сохранение файла и его доставку. Для получения подробной информации см. "Одновременное сохранение и доставка".

- После доставки отсканированных файлов поля адресата, отправителя и темы автоматически очищаются. Если необходимо сохранить информацию этих полей, обратитесь к местному дилеру.

- Переключение на окно сканера сетевой доставки

- Различные установки сканирования

- Настройка плотности изображения

- Настройка типа подачи оригинала

- Указание адресатов доставки

- Указание темы электронного сообщения, передаваемого через сервер доставки

- Указание отправителя

- Ввод адреса электронной почты вручную

- Проверить режимы

- Предварительный просмотр

- Одновременное сохранение и доставка