| РуководстваСодержаниеПред.След. |

# При использовании драйвера TWAIN или драйвера WIA

В данном разделе приводится пояснение соотношения между разрешением и размером сканирования при использовании драйвера TWAIN или драйвера WIA с устройством.

О том, как указывать область сканирования или разрешение на аппарате, используемом именно как сетевой TWAIN-сканер, см. в Справке по драйверу TWAIN.

- Некоторые типы оригиналов и настройки разрешения могут быть причиной снижения качества сканирования.

Размер сканирования определяет максимально возможное разрешение.

Для определения максимально доступного разрешения для каждого размера сканирования см. таблицу ниже.

Размер сканирования и максимальное разрешение
Размер сканирования | Максимальное разрешение (т/д)
--- | ---
A3, 11×17 | 600
B4 | 693
Legal (81/2×14) | 728
81/2×13 | 785
Letter (81/2×11) | 825
A4 | 848
B5 | 979
A5, B6, A6, 51/2×81/2 | 1200