| РуководстваСодержаниеПред.След. |

# Печать файла удержанной печати

Следующая процедура описывает, как печатать файл удержанной печати с использованием драйвера принтера PCL 5c/6.

- Программы с собственными драйверами, такие как PageMaker, не поддерживают эту функцию.

1. Установите конфигурацию функции удержанной печати в свойствах драйвера принтера.

   Для получения подробной информации о настройке драйверов принтеров см. соответствующие разделы справки.

2. Щелкните на [Подробно...], а затем введите идентификатор пользователя в окне [ИД пользователя:].

   Имя файла можно также ввести произвольно.

3. Нажмите кнопку [OK], чтобы закрыть [Подробно...], а затем нажмите кнопку [OK], чтобы закрыть диалоговое окно свойств принтера.

4. Запустите печать из диалогового окна программы [Печать].

   Задание удержанной печати отправляется на аппарат и сохраняется.

5. На панели управления аппарата нажмите кнопку [Принтер] для отображения экрана "Принтер".

6. Нажмите [Задания на печать].

7. Нажмите кнопку [Сп.удерж.здн.на печ.].

   Откроется список файлов печати на удержании, сохраненных в аппарате.

   В зависимости от параметров безопасности некоторые задания на печать не будут отображаться.

8. Выберите файл, который требуется напечатать, и нажмите кнопку [Продолжить печать].

   Отображается экран подтверждения.

9. Нажмите [Да].

   Будут распечатаны файлы удержанной печати.

- Если вы хотите отменить печать, нажмите [Нет] в шаге 9.

- После окончания печати сохраненный файл удаляется.

- Для остановки печати после ее начала нажимайте кнопку [Выход] до открытия экрана принтера, затем нажмите кнопку [Сброс задания]. Файл будет удален.

- При выборе нескольких файлов для печати на экране подтверждения отображается их общее количество.

- Подробные сведения о настройке драйверов принтеров см. в справке драйвера принтера.

- Вы можете также распечатать или удалить файл задержанной печати из Web Image Monitor. Подробные сведения см. в справке Web Image Monitor.