РуководстваСодержаниеПред.След.
Настройки

# Лоток финишера-брошюровщика

В данном разделе приведены технические характеристики буклетного лотка брошюровщика Booklet Finisher SR3020.

Формат бумаги для сшивания внакидку:

A3, B4 JIS, A4, B5 JIS, 11 × 17, 81/2 × 14, 81/2 × 11

Плотность бумаги для сшивания внакидку:

64 90 г/м2 (17 24 фунта высокосортная)

Возможности сшивания внакидку (80 г/м2, 20 фунтов пачка):

1 комплект (15 листов)

Вместимость лотка после центральной прошивки (80 г/м2 (20 фунтов пачка):

- 2 5 листов: около 30 комплектов

- 6 10 листов: около 15 комплектов

- 11 15 листов: около 10 комплектов

Положение сшивания внакидку:

2 положения в центре

Потребляемая мощность:

96 Вт или менее (пинтание подается от основного блока.)

Габариты (Ш х Г х В):

657 × 613 × 960 мм (25,9 × 24,2 × 37,8 дюйма)

Вес:

- Около 63 кг, 138,9 фунта (без блока перфорации)

- Около 65 кг, 143,3 фунта (с блоком перфорации)