РуководстваСодержаниеПред.След.
Настройки

# Беспров.ЛВС

В данном разделе перечислены настройки, необходимые для использования функции сканера WSD при использовании соединения беспроводной ЛВС.

Подробную информацию по заданию этих параметров см. в разделе "Параметры интерфейса".

Меню | Инструменты пользователя | Требования к настройке
--- | --- | ---
Пар.инте./Сеть | IPv4 адрес аппарата | Требуется
Пар.инте./Сеть | IPv4 адрес шлюза | При необходимости
Пар.инте./Сеть | IPv6 адрес аппарата | При необходимости
Пар.инте./Сеть | IPv6 адрес шлюза | При необходимости
Пар.инте./Сеть | Устан.адрес автоконфиг.IPv6 | При необходимости
Пар.инте./Сеть | Конфигурация DNS | При необходимости
Пар.инте./Сеть | Конфигурация DDNS | При необходимости
Пар.инте./Сеть | IPsec | При необходимости
Пар.инте./Сеть | Имя домена | При необходимости
Пар.инте./Сеть | Конфигурация WINS | При необходимости
Пар.инте./Сеть | Действующий протокол | Требуется
Пар.инте./Сеть | Протокол доставки NCP | При необходимости
Пар.инте./Сеть | Тип блоков данных в сети | При необходимости
Пар.инте./Сеть | SMB Имя компьютера | При необходимости
Пар.инте./Сеть | SMB Рабочая группа | При необходимости
Пар.инте./Сеть | Тип LAN (сети) | Требуется
Пар.инте./Сеть | Разрешить соединение SNMPv3 | При необходимости
Пар.инте./Сеть | Разрешить соединение SSL/TLS | При необходимости
Пар.инте./Сеть | Имя узла | При необходимости
Пар.инте./Сеть | Имя аппарата | При необходимости
Пар. инте./Беспров.ЛВС | Режим соединения | Требуется
Пар. инте./Беспров.ЛВС | Настройка SSID | При необходимости
Пар. инте./Беспров.ЛВС | Ad-hoc канал | При необходимости
Пар. инте./Беспров.ЛВС | Метод защиты | При необходимости

- Чтобы настроить параметр Действующий протокол, убедитесь в том, что для протокола, который будет использоваться, установлено значение [Активн.].

- Параметры [Беспров.ЛВС] и [Тип LAN (сети)] отображаются при установке платы беспроводной ЛВС. Если подключен как интерфейс Ethernet, так и интерфейс беспроводной ЛВС, приоритетом обладает выбранный интерфейс.

- Параметры интерфейса