| РуководстваСодержаниеПред.След. |

# Просмотр информации о факсах с помощью Web-браузера

На подключенном к сети компьютере с помощью приложения Web Image Monitor можно просматривать принятые факсимильные документы и их списки, а также печатать эти документы.

- Рекомендуется использовать приложение Web Image Monitor, работающее в той же сетевой среде, что и данный аппарат. В противном случае веб-браузер может не открыться и произойдет ошибка.

- При вводе IPv4-адреса сегменты не должны начинаться с нуля. Например, если используется адрес "192.168.001.010", то для установки связи с аппаратом потребуется ввести "192.168.1.10".

- Необходимо выбрать значение “Сохранить” для параметра “Установки принимаемого файла” в меню Функции факса. Для получения подробной информации об Установках принимаемого файла см. раздел “Установки принимаемого файла”.

- Для получения подробной информации об использовании Web Image Monitor см. Руководство по управлению сетью и системным параметрам.

- Установки принимаемого файла

См. также

Просмотр, печать и удаление принятых факсимильных документов с использованием приложения Web Image Monitor
Программирование информации об адресатах из Web-браузера