| РуководстваСодержаниеПред.След. |

# Печать на удержании

Используйте эту функцию для временного удержания файла в аппарате и дальнейшей распечатки с компьютера или панели управления.

- Файл удержанной печати не может быть сохранен, если:

  - общее количество файлов пробной печати, блокированной печати, удержанной и сохраненной печати в принтере превышает 100. (Максимальное количество зависит от объема данных в файлах).

  - файл содержит более 2 000 страниц.

  - общее количество отправленных или сохраненных в аппарате файлов превышает 9 000 черно-белых страниц. (Общее количество зависит от размера файлов.)

  - отправленные или сохраненные в аппарате файлы содержат в сумме более 2 000 цветных страниц. (Общее количество зависит от размера файлов.)

- Драйвер принтера PostScript 3 также доступен для этого аппарата. Дополнительную информацию об установке и настройке драйвера принтера PostScript 3 см. в приложении PostScript 3.

- Если файл задержанной печати не был сохранен должным образом, проверьте журнал ошибок на панели управления. Дополнительные сведения о журнале ошибок на панели управления см. в разделе "Просмотр журнала ошибок".

- Даже после выключения аппарата сохраненные документы в аппарате сохраняются. Однако сначала применяются параметры [Автоудаление врем.здн.на печать] или [Автоудаление сохр.здн.на печать]. Дополнительные сведения о параметрах автоматического удаления в разделе "Система".

- Убедитесь, что сняты флажки [Игнорировать сортировку в приложении] в драйвере принтера и [Сортировка] в диалоговом окне [Печать] приложения. По умолчанию задержанные задания печати автоматически сортируются драйвером принтера. Если сортировка включена в приложении, возможна печать большего количества копий, чем планировалось.

- Проверка журнала ошибок

- Система

См. также

Печать файла удержанной печати
Удаление файлов удержанной печати