| РуководстваСодержаниеПред.След. |

# Ручной ввод пути к папке коллективного доступа

Путь к папке-получателю можно ввести вручную.

1. Нажмите клавишу [Ручн.ввод].

2. Нажмите кнопку [SMB].

3. Нажмите на кнопку [Ручн.ввод] справа от поля указания пути.

   Появится экранная клавиатура.

4. Введите путь к папке.

   В следующем примере пути имя общей папки - "user", а имя компьютера - "desk01":

   `\\desk01\user`

5. Нажмите [OK].

6. В зависимости от настройки адресата введите имя пользователя, чтобы зарегистрироваться на компьютере.

   Нажмите на кнопку [Ручн.ввод] справа от поля указания пути, чтобы отобразить экранную клавиатуру.

7. В зависимости от настройки адресата введите пароль, чтобы зарегистрироваться на компьютере.

   Чтобы отобразить экранную клавиатуру, нажмите на кнопку [Ручн.ввод] для указания пароля.

8. Нажмите [Пров.соед.].

   Проверка соединения выполняется для проверки наличия указанной общей папки.

   Если появится сообщение `"Соединение с ПК разорвано. Проверьте настройки."`, см. руководство Устранение неполадок.

9. Просмотрите результаты проверки соединения, а затем нажмите на [Выход].

10. Нажмите [OK].

- Если для доступа к папке требуется аутентификация, то появляется окно логина. Введите имя пользователя и пароль.

- При смене протокола после ввода имени пути, имени пользователя или пароля появится запрос на подтверждение.

- Чтобы изменить введенный ранее путь для папки, нажмите на кнопку [Изменить] слева от поля адресата. Введите правильный путь, а затем нажмите на [OK].

- Проверка соединения может занять некоторое время.

- Сразу после нажатия на [Отмена] во время проверки соединения, поле [Пров.соед.] становится недоступным.

- Даже если проверка соединения прошла успешно, аппарат может потерпеть неудачу в попытке передать файл, если у вас нет права записи для этого файла или на жестком диске недостаточно свободного места.

- Вы можете зарегистрировать путь к адресату в адресной книге аппарата. Для получения подробной информации см. "Регистрация пути к адресату, выбранному в адресной книге".

- Если компьютер-клиент имеет фиксированный IP-адрес, можно указать IP-адрес вручную, указав его в имени пути папки адресата. Например, если IP-адрес - "192.168.1.191", а имя общей папки - "user", введите "\\192.168.1.191\user" в качестве пути.

- Подготовка к отправке путем сканирования в папку

- Регистрация пути к адресату, выбранному в адресной книге