| РуководстваСодержаниеПред.След. |

# SMTP Настр.дост.принят.файла

В этом разделе описывается меню SMTP Настр.дост.принят.файла из раздела Функции факса.

Если был установлен авторизованный адрес электронной почты, то электронная почта, полученная от адресов, отличающихся от авторизованного адреса, исключается и на сервер SMTP возвращается сообщение об ошибке.

Авторизованный адрес электронной почты сравнивается с адресом электронной почты отправителя, как показано в следующем примере.

- Когда адрес санкционированной электронной почты установлен в "@aaa.abcd.com":

  abc@aaa.abcd.com - принимается

  def@aaa.xyz.com - не принимается

  abc@abcd.com - не принимается

При исключении электронной почты сообщение об ошибке не выдается.

Данная функция доступна на системах, позволяющих осуществлять маршрутизацию электронной почты, полученной через SMTP.

1. Нажмите на [Функции факса].

2. Нажмите на [Уст.прием.].

3. Нажмите на [SMTP Настр.дост.принят.файла].

4. Нажмите [Вкл.].

5. Нажмите [Изменить].

6. Введите адрес посылаемой электронной почты в список авторизованных.

   Если вы допустили ошибку, используйте клавиши [], [], [Забой] и [Удал.все] для удаления неправильно введенных символов и вводите снова.

7. Нажмите [OK].

8. Нажмите на [Безопасность].

   Если не указана функция безопасности, перейдите к шагу 11.

   В установке безопасности используется аутентификация S/MIME. Для подробной информации о настройках безопасности обратитесь к вашему администратору.

9. Выберите функции безопасности.

   Чтобы указать шифрование для документов доставки, нажмите на [Шифрование]. Для использования функции шифрования адрес должен быть сохранен в Адрес.книге, и включена опция шифрования. Для получения подробной информации о функции Шифрование обратитесь к своему администратору.

   Для вложения подписи в документ для доставки, нажмите [Подпись]. Для получения подробной информацией о функции Подпись обратитесь к своему администратору.

10. Нажмите [OK].

11. Нажмите [OK].

12. Нажмите клавишу [Инструменты пользователя/Счетчик].

- Выберите в настройках шифрования [Шифровать все] и зашифруйте отправляемую электронную почту независимо от настроек шифрования в пункте [Безопасность]. За подробной информации о шифровании обратитесь к администратору.

- Электронная подпись ограничивается следующими способами, в зависимости от настроек S/MIME в приложении Web Image Monitor. За подробной информацией об электронной подписи обратитесь к администратору.

  - Если задано [Установить отдельно]:

    Вы можете установить [Подпись] в [Безопасность] и вложить электронную подпись в электронную почту для любой передачи.

  - Если задано [Не использовать подписи]:

    Даже при нажатии на [Безопасность], [Подпись] не появляется.

  - Если задано [Использовать подписи]:

    При отправке эл. почты вкладывается электронная подпись. Настройка [Подпись] в установке [Безопасность] не может быть отменена.