РуководстваСодержаниеПред.След.
Настройки

# Базовая процедура отправки файлов сканирования с помощью WSD-сканера (Pull-типа)

В данном разделе описывается базовая процедура отправки файлов сканирования с помощью WSD-сканера (Pull-типа).

На компьютере клиента щелкните меню [Пуск], выберите [Все программы], затем щелкните [Windows Fax and Scan].

Положите оригинал в данный аппарат.

В окне [Windows Fax and Scan] щелкните меню [Файл], выберите [Создать] и затем щелкните [Сканировать...].

Если появится диалоговое окно выбора нужного устройства, выберите имя устройства в списке и щелкните [OK].

Появится диалоговое окно [Новое сканирование].

Выполните настройки типа оригинала, типа сканирования, ориентацию оригинала и т.д.

Подробности см. в разделе "Элементы и настройки профиля сканирования".

В диалоговом окне [Новое сканирование] щелкните [Сканировать].

Выполняется сканирование оригинала.

Отправьте данные сканирования по электронной почте в виде приложения либо сохраните их в файле.

- Если сканирование длится слишком долго, компьютер может заблокироваться из-за превышения лимита времени и вывести на экран сообщение "Невозможно завершить автоматическое сканирование". В этом случае измените настройки сканирования либо выполняйте сканирование оригиналов по одной стороне за раз.

- В настройках профиля при выборе параметра [Подача (сканировать одну сторону)] для [Источник], за одно действие будет сканироваться только одна сторона. Если вы выберете [Подача (сканировать обе стороны)] для [Источник], за одно действие будут сканироваться две стороны.

- При сканировании с АПД необходимо щелкать пункт [Сканировать] в диалоговом окне [Новое сканирование] при каждом сканировании оригинала.

- Вы не можете сканировать оригиналы во время сканирования других оригиналов.

- Двухсторонние оригиналы сканируются для открытия страницы (ориентация "верх к верху").

- Результаты передачи заданий на WSD-сканирование (Pull-типа) не отображаются в окне "Статус файла".

- Функция определения пустой страницы недоступна во время использования WSD-сканера (Pull-типа).

- Если установлен метод сканирования, отличный от [Автоопределение], то, возможно, оригинал не будет отсканирован в заданном размере. В таком случае, удалите профиль сканирования и отсканируйте оригинал заново. Подробную информацию об удалении профиля сканирования см. в "Изменения профиля сканирования".

- Чтобы обеспечить правильное сканирование оригинала, уложите его как показано в таблице:

  Размещение оригинала
  Метод сканирования (стекло окна экспонирования/АПД) | Ориентация оригинала
  --- | ---
  Стекло экспонирования | верхний угол оригинала в верхнем левом углу окна экспонирования
  Автоподатчик документов (АПД) | по верхнему краю

- Элементы и настройки профиля сканирования

- Изменение профиля сканирования

- Включение WSD с использованием Web Image Monitor