РуководстваСодержаниеПред.След.
Настройки

# Технические характеристики дырокола (финишер Finisher SR3030, брошюровщик Booklet Finisher SR3020) (опция)

В разделе приведены технические характеристики дырокола (финишер Finisher SR3030, брошюровщик Booklet Finisher SR3020).

Формат бумаги:

Тип дырокола | Формат бумаги
--- | ---
тип 2 и 4 отверстия: 2 отверстия | : A3, B4 JIS, A4, B5 JIS, A5, 11 × 17, 81/2 × 14, 81/2 × 11, 51/2 × 81/2, 71/4 × 101/2, 8 × 13, 81/2 × 13, 81/4 × 13, 8K, 16K, 81/4 × 14, 8 × 10, 11 × 15, 10 × 14, нестандартный формат
тип 2 и 4 отверстия: 2 отверстия | : A4, B5 JIS, A5, 81/2 × 11, 71/4 × 101/2, 16K, нестандартный формат
тип 2 и 4 отверстия: 4 отверстия | : A3, B4 JIS, 11 × 17, 11 × 15, 8K, нестандартный формат
тип 2 и 4 отверстия: 4 отверстия | : A4, B5 JIS, 81/2 × 11, 71/4 × 101/2, 16K, нестандартный формат
Тип 4 отверстия: 4 отверстия | : A3, B4 JIS, A4, B5 JIS, A5, 11 × 17, 81/2 × 14, 81/2 × 11, 51/2 × 81/2, 71/4 × 101/2, 8 × 13, 81/2 × 13, 81/4 × 13, 8K, 16K, 81/4 × 14, 8 × 10, 11 × 15, 10 × 14, нестандартный формат
Тип 4 отверстия: 4 отверстия | : A4, B5 JIS, A5, 81/2 × 11, 71/4 × 101/2, 16K, нестандартный формат
тип 2 и 3 отверстия: 2 отверстия | : A3, B4 JIS, A4, B5 JIS, A5, 11 × 17, 81/2 × 14, 81/2 × 11, 51/2 × 81/2, 71/4 × 101/2, 8 × 13, 81/2 × 13, 81/4 × 13, 8K, 16K, 81/4 × 14, 8 × 10, 11 × 15, 10 × 14, нестандартный формат
тип 2 и 3 отверстия: 2 отверстия | : A4, B5 JIS, A5, 81/2 × 11, 71/4 × 101/2, 16K, нестандартный формат
тип 2 и 3 отверстия: 3 отверстия | : A3, B4 JIS, 11 × 17, 11 × 15, 10 × 14, 8K, нестандартный формат
тип 2 и 3 отверстия: 3 отверстия | : A4, B5 JIS, 81/2 × 11, 71/4 × 101/2, 16K, нестандартный формат

Плотность бумаги:

60 163 г/м2 (16 фунтов пачка 90 фунтов указатели)

Потребляемая мощность:

20 Вт (питание подается от основного устройства.)

Габариты (Ш х Г х В):

110 × 484 × 117 мм (4,4 × 19,1 × 4,7 дюйма)

Вес:

Около 2,9 кг (6,4 фунтов).