| РуководстваСодержаниеПред.След. |

# Внешние опции для типа 1 и 2

В данном разделе описываются внешние опции для аппаратов типа 1 и 2.

1. Разъем для носителей

   Данный разъем позволяет вам сохранять файлы сканирования на съемное запоминающее устройство. Вы также можете распечатывать файлы, хранящиеся на съемном запоминающем устройстве.

2. Крышка стекла экспонирования

   Опускается на оригиналы.

3. Реверсивный АПД

   Сюда загружается стопка оригиналов. Они будут подаваться автоматически.

4. Лоток для бумаги малого формата

   Сюда помещается бумага небольшого формата или конверты.

   Чтобы использовать лоток для бумаги малого формата, установите его в лоток 2 или нижние лотки для бумаги. Лоток для бумаги малого формата невозможно установить в нижний лоток для бумаги. Для дополнительной информации по установке лотка для бумаги небольшого формата см. раздел "Установка лотка для бумаги небольшого формата".

5. Нижний лоток для бумаги

   Поддерживает до 550 листов бумаги.

6. Стол на роликах для нижнего лотка бумаги

   Для того, чтобы пользоваться нижним лотком для бумаги, присоедините роликовый стол.

7. Лоток 3 (ЛБЕ)

   Поддерживает до 2 000 листов бумаги.

8. Лоток большой емкости (ЛБЕ)

   Поддерживает до 1 200 листов бумаги.

9. Нижние лотки для бумаги

   Состоит из двух лотков. Поддерживает до 1 100 листов бумаги. Каждый из лотков для бумаги поддерживает до 550 листов.

10. Внутренний лоток 2 (1 разделительный лоток)

    При выборе этого лотка в качестве выходного копии, распечатанные документы или факсимильные сообщения выводятся в него лицевой стороной вниз.

11. Переходный модуль

    Подает бумагу к финишеру.

12. Внутренний сдвижной лоток

    Используется для сортировки и укладки листов бумаги.

13. Внешний лоток

    При выборе этого лотка в качестве выходного, скопированные/распечатанные документы и факсимильные сообщения выводятся в него лицевой стороной вниз.

14. Брошюровщик Booklet Finisher SR3000

    Используется для сортировки, укладки, сшивания и перфорации листов. Функция центральной прошивки позволяет сшивать листы бумаги в центре и складывать их в буклеты. Состоит из следующих типов лотков для бумаги:

    - Верхний лоток финишера

    - Сдвижной лоток финишера

    - Лоток финишера-брошюровщика

15. Финишер Finisher SR790

    Используется для сортировки, укладки и скрепления множественных листов бумаги. Состоит из следующих типов лотков для бумаги:

    - Верхний лоток финишера

    - Сдвижной лоток финишера

16. Финишер Finisher SR3050

    Используется для сортировки, укладки и скрепления множественных листов бумаги.

- Установка лотка для бумаги малого формата