| РуководстваСодержаниеПред.След. |

# Печать на двусторонней бумаге или бумаге с фиксированной ориентацией

В данном разделе рассматривается печать на бумаге, ориентация которой и сторона печати являются неизменными(например, бланк).

Используйте настройки и ориентацию бумаги, указанные ниже, чтобы аппарат правильно печатал на бумаге с неизменяемой ориентацией (например, бланки или непрерывная почтовая бумага). Укажите [Автоопределение] или [Вкл.(всегда)] для пункта [Настройка бланка] в меню [Функц.принт.] и вставьте бумагу, как указано ниже. Дополнительные сведения о параметрах бланка см. в разделе "Система".

Ориентация бумаги | Лотки для бумаги 1 - 4 | Обходной лоток/ЛБЕ
--- | --- | ---
Настройка бланка [Вкл.(Всегда)] | Настройка бланка [Выкл.] | Настройка бланка [Вкл.(Всегда)] | Настройка бланка [Выкл.]
1-сторонняя печать |  |  |  |
2-сторонняя печать |  |  |  |
1-сторонняя печать |  |  |  |
2-сторонняя печать |  |  |  |

- Чтобы выполнить печать на бумаге для бланков, когда для параметра [Настройка бланка] установлено знчение [Автоопределение], в качестве типа бумаги в параметрах драйвера принтера необходимо указать [Бланк].

- Если задание печати изменилось в процессе с односторонней на двухстороннюю, односторонний выход после первой копии может характеризоваться другим направлением. Чтобы вся бумага выходила с одним направлением, укажите разные входные лотки для 1-сторонней и 2-сторонней печати. Помните также, что 2-сторонняя печать должна быть выключена для лотка, указанного для 1-сторонней печати.

- Для получения дополнительной информации о 2-сторонней печати см. "Печать на обеих сторонах листа".

- Система

- Печать на обеих сторонах листов